|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model Kendaraan | : | <ModelKendaraan> |
| No Rangka | : | <NomorRangka> |
| Tanggal Pelaksanaan | : | <TglPelaksanaan> |
| Nama Dealer/ Kota | : | <NamaDealer> |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bagian Luar Kendaraan**  ***Persiapan***   1. Cuci Body   ***Eksterior***   1. Kondisi ekterior (bodi, cat, kaca, lampu, dll). 2. Kerja semua pintu, bagasi & kap mesin. 3. Kerja *keyless entry system* dan alarm keamanan. \* 4. Kerja tutup tangki bahan bakar. 5. Kondisi ban dan pelek   ***Ruang Mesin***   1. Kondisi kabel, selang, pipa dan kebersihan ruang mesin. 2. Kondisi dan level oil & fluid. 3. Kondisi baterai. 4. Kondisi *fuse* di ruang mesin. 5. Kondisi *belt.*   **Bagian dalam Kendaraan**   1. Kondisi dan fungsi kursi, sabuk keselamatan. 2. Kerja *handle* dan pengunci pintu bagian dalam (termasuk *child lock*). \* 3. Kerja setir dan klakson. 4. Kondisi *dashboard, glove box, console box*. \* 5. Kondisi *fuse* di bagian dalam. 6. Kondisi *sunvisor*, spion dalam, *glass holder*. 7. Kerja lampu indicator dan peringatan meter cluster. 8. Kondisi dan fungsi lampu bagian dalam dan luar. 9. Kerja system A/C (*Air Conditioner*) dan ventilator. 10. Kerja *wiper dan washer*. 11. Kerja MID (*Multi Information Display*). \* 12. Kerja sistem audio. 13. Kerja pengontrol kaca spion luar. \* 14. Kerja pengontrol kaca jendela. 15. Kerja sensor parkir dan kamera belakang. \* | **Bagian Bawah Kendaraan**   1. Level oli transmisi & gardan. \* 2. Kebocoran oli, fluid, bahan bakar, air, radiator,dll.   **Diagnosis**   1. *Self-Diagnosis* MUT-III. \*   **Tes Jalan**   1. Menghidupkan mesin. 2. Kerja tranmisi. 3. Kerja pedal. 4. Kerja rem parkir. 5. Kerja setir. 6. Getaran dan suara abnormal. 7. Kerja meter – meter.   **Lain – Lain**   1. Tools, dongkrak dan peralatan lainnya. 2. Buku *Owner Manual* dan *Service Booklet*. 3. Dokumen dan perlengkapan lainnya.   **Keterangan**   * Tanda asterisk (\*) berarti hanya dilengkapai pada model/varian kendaraan tertentu. Kemungkinan tidak terdapat pada kendaraan, tergantung pada spesikasi standar kendaraan. * Seluruh item pemeriksaan yang tercantum di form harus dilakukan semuanya, dan hanya boleh dilaksanakan oleh mekanik dealer terlatih. * Butir – butir pemeriksaan diatas tidak sama antara kendaraan dengan model dan Varian yang berbeda.   **SERAHKAN KENDARAAN KEPADA PELANGGAN DALAM KEADAAN SIAP PAKAI DAN BERSIH.** |

|  |
| --- |
| Disclaimer:   1. Dokumen E – PDI ini adalah salinan perintah kerja (*Work Order*) hasil pemeriksaan kendaraan sebelum pengiriman. E – PDI telah dicek dan divalidasi oleh *Service Department* dan *Sales Department Dealer*. 2. Nomor Perintah Kerja (*Work Order*) : <WONumber> |